	Л1 ПРАВИЛА по охране труда при выполнении работ на высоте

(утв. Пост. Министерства труда и социальной защиты РБ 06.02.2025 № 11)

В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА,на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.



	N03   (Л1 п. 9)

   Что из указанного ниже относится к основным причинами падения работающих с высоты?

   -  Отсутствие ограждений, средств индивидуальной защиты от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте), ненадежность их крепления, недостаточная прочность и устойчивость средств подмащивания, их настилов.

   -  Недостатки в подготовке проектной и (или) технологической документации.

   -  Нарушение технологии ведения работ.



	N04   (Л1 п. 9)

   Что из указанного ниже относится к основным причинами падения работающих с высоты?

   -  Потеря самообладания.

   -  Нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение работы.

   -  Неблагоприятные погодные условия.



	N07   (Л1 п. 14)

   Допускаются ли к работам на высоте работающие, не использующие необходимые средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте)?

   -  Не допускаются.

	N14   (Л1 п. 24)

   Какие из указанных ниже должностных лиц должны быть назначены для организации и обеспечения безопасности труда при выполнении работ на высоте?

   -  Лица, имеющие право выдачи наряда-допуска (при выполнении работ на высоте по наряду-допуску).

   -  Лица, ответственные за безопасное проведение работ на высоте (руководитель работ). 

   -  Лица, ответственные за подготовку работ на высоте по наряду-допуску.



	N15   (Л1 п. 24)

   Какие из указанных ниже должностных лиц должны быть назначены для организации и обеспечения безопасности труда при выполнении работ на высоте?

   -  Лица, ответственные за определение мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной ситуации и при проведении действий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья работающих, на восстановление систем жизнеобеспечения. 

   -  Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию средств подмащивания (при их применении).

   -  Лица, ответственные за исправное состояние и правильное применение ограждений (защитных, предохранительных, сигнальных) (при их применении).



	N17   (Л1 п. 24)

    Допускается ли выполнение одним и тем же должностным лицом обязанностей лица, имеющего право выдачи наряда-допуска на производство работ на высоте и руководителя работ на высоте?

   -  Не допускается.

	N27   (Л1 п. 48)

   Допуск работающих к непосредственному выполнению работ на высоте осуществляется с учетом их психофизиологического состояния.

   Чем характеризуется удовлетворительное психофизиологическое состояние работающего?

   - Отсутствием видимых признаков недомогания.

   - Отсутствием нарушений координации движений.

   - Отсутствием иных отклонений от обычного поведения.

   

	N28   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся на 3 группы.

   Кто относится к работающим 1 группы?

   -  Работающие, непосредственно выполняющие работы на высоте.

	N29   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся на 3 группы.

   Кто относится к работающим 2 группы?

   -  Должностные лица, назначенные руководителями работ на высоте.

   -  Должностные лица, назначенные ответственными за подготовку работ на высоте.

   -  Работающие, являющиеся руководителями стажировки по охране труда.



	N30   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся на 3 группы.

   Кто из указанных ниже должностных лиц относится к работающим 3 группы?

   -  Должностные лица, проводящие обучение по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте.

	N31   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся на 3 группы.

   Кто из указанных ниже работающих относится к работающим 3 группы?

   -  Должностные лица, имеющие право выдачи наряда-допуска.

	N32   (Л1 п. 49)

   Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ делятся на 3 группы.

   Кто из указанных ниже работающих относится к работающим 3 группы?

   -  Должностные лица, назначенные ответственными за определение мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

   -  Должностные лица, назначенные ответственными за исправное состояние и проведение обслуживания средств индивидуальной защиты от падения с высоты, систем обеспечения безопасности работ на высоте (их компонентов, элементов, подсистем), в том числе их периодических осмотров и проверок исправности.

   -  Должностные лица, назначенные ответственными за исправное состояние и правильное применение ограждений.



	N36   (Л1 п. 57)

   Какой может быть максимальная длина приставных деревянных лестниц?

   -  5 м.

	N41   (Л1 п. 59)

   Чем должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки для предотвращения возможности сдвига и опрокидывания при работе?

   -  На нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле, а при использовании на гладких опорных поверхностях на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

	N42   (Л1 п. 62)

   Допускается ли устраивать дополнительные опорные сооружения из поддонов, ящиков, бочек и иных предметов для увеличения длины лестницы?

   -  Не допускается.

	N43   (Л1 п. 63)

   Допускается ли сращивание переносных лестниц?

   -  Не допускается.

	N44   (Л1 п. 64)

   Допускается ли установка приставных лестниц на ступенях маршей лестничных клеток?

   -  Не допускается.

	N45   (Л1 п. 66)

   Допускается ли работать с двух верхних ступенек лестницы или стремянки, не имеющих перил или упоров, площадки рабочей при наличии более пяти ступеней лестницы или стремянки?

   -  Не допускается.

	N46   (Л1 п. 66)

   Сколько человек одновременно могут находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки?

   -  Только один работающий.

	N47   (Л1 п. 66)

   Допускается ли устанавливать приставные лестницы под углом более 75 ° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части?

   -  Не допускается. 

	N48   (Л1 п. 66)

   Разрешается ли работать с приставной лестницы в опасной зоне около и над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами?

   -  Не разрешается.

	N49   (Л1 п. 66)

   Допускается ли поднимать и опускать груз по приставной лестнице?

   -  Не допускается, за исключением ручного инструмента, мелких деталей и иных предметов.

	N50   (Л1 п. 66)

   Разрешается ли выполнять с приставных лестниц газосварочные, газопламенные и электросварочные работы?

   -  Не разрешается.

	N51   (Л1 п. 66)

   Допускается ли выполнять работы с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с приставной лестницы?

   -  Не допускается.

	N52   (Л1 п. 66)

   Допускается ли использовать приставную лестницу при натяжении проводов?

   -  Не допускается.


