	Л9 Правила по охране труда при выполнении строительных работ 

(утв. пост. Минтруда РБ и Минстройархитектуры РБ от 31.05.2019 № 24/33

в ред. пост. Минтруда РБ и Минстройархитектуры РБ от 07.04.2026 № 18/26)
В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА,на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.


	N01   (Л9 п.3)

   Какие устройства относятся к средствам подмащивания? 

   -  Конструкции, предназначенные для организации рабочих мест при производстве работ на высоте, а также иных рабочих мест, расположенных на высоте, независимо от высоты их расположения.



	N02   (Л9 п.8)

   Что из указанного ниже относится к опасным производственным факторам, воздействие которых возможно на работающих при выполнении строительных работ?

   -  Расположение рабочих мест на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более.

   -  Расположение рабочих мест на расстоянии менее 2 м от  перепадов по высоте 1,8 м и более при высоте защитного ограждения рабочего места менее 1,0 м.

   -  Выполнение строительных работ на высоте более 1,8 м при нахождении работающего непосредственно на элементах конструкции или оборудования.



	N03   (Л9 п.14)

   Что из указанного в вариантах ответа, относится к зонам ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ опасных производственных факторов, во время выполнения строительных работ?

   -  Места, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок.



	N04   (Л9 п.14)

  Начиная с какой высоты, не огражденные перепады по высоте  на объекте строительства, относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов?

   -  1,8 м и более.



	N05   (Л9 п.14)

   В каком случае рабочие места на объекте строительства, имеющие защитное ограждение перепадов по высоте 1,8 м и более, относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов?

   -  При высоте защитного ограждения рабочих мест менее 1,0 м.



	N06   (Л9 п.15)

   Что должно быть установлено на объекте строительства на границах зон ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ опасных производственных факторов?

   -  Защитные ограждения.



	N07   (Л9 п.15)

   Что должно быть установлено на объекте строительства на границах зон потенциально опасных производственных факторов?

   -  Сигнальные ограждения и знаки безопасности.



	N08   (Л9 п.18) 

   На объекте строительства контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске может осуществляться посредством ...

   -  ... применения приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, и осуществления периодической проверки соответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском.



	N09   (Л9 п.18) 

   При возникновении опасности для жизни и здоровья работающих линейный руководитель работ по наряду-допуску должен ...

   -  ... принять меры по устранению опасности, при необходимости прекратить работы и обеспечить эвакуацию работающих из опасной зоны. 



	N10   (Л9 п.18)

   Может ли линейный руководитель при производстве работ по наряду-допуску отсутствовать на объекте строительства, где производятся эти работы?

   -  Не может.



	N11   (Л9 п.19)

   При  каких условиях  выдается наряд-допуск на выполнение строительных работ в охранных зонах сооружений или инженерных коммуникаций?

   -  При наличии разрешения организации-владельца  этого сооружения или инженерных коммуникаций.



	N12   (Л9 п.20)

   Что необходимо сделать в процессе выполнения строительных работ по наряду-допуску, в случае возникновения опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, а также в случае изменения условий производства работ?

   -  Следует прекратить работы и только после выдачи нового наряда-допуска возобновить работы.



	N13   (Л9 п.22)

   С какой периодичностью линейные руководители строительных работ должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований ТНПА, соблюдение требований которых входит в их должностные обязанности?

   -  Не реже 1 раза в год.



	N14   (Л9 п.23)

   Допускается ли производство строительных работ с отступлениями от решений проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их? 

   -  Не допускается.



	N15   (Л9 п.25)

   Какое требование предъявляется к каске защитной для всех лиц, находящихся на строительной площадке?

   -  Необходимо всегда носить каску защитную, зафиксированную на голове в соответствии с эксплуатационной документацией.



	N16   (Л9 п.31)

   Как принимается окончание подготовительных работ на строительной площадке?

   -  Актом.



	N17   (Л9 п.32)

   Чем из указанного ниже должны быть оснащены производственные территории, участки работ и рабочие места объекта строительства в соответствии с обязательными требованиями технических нормативных правовых актов?

   -  Системами видеонаблюдения и необходимыми средствами коллективной защиты работающих.

   -  Первичными средствами пожаротушения.

   -  Средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда.



	N18   (Л9 п.35)

   Ограждения строительных площадок не должны иметь проемов, кроме ...

   -  ... пунктов пропуска, ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после окончания работы.



	N19   (Л9 п.36)

   Какая должна быть ширина защитных козырьков над входами строящихся зданий?

   -  Не менее ширины входа.



	N20   (Л9 п.38)

   Что должно быть у въезда на производственную территорию строительной площадки?

   -  Схема внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, источников противопожарного водоснабжения.



	N21   (Л9 п.41)

   Каковы требования к конструкции ограждения перилами переходных мостиков через траншеи, ямы, канавы? 

   -  Перила высотой не менее 1,1 м должны устанавливаться с обеих сторон переходного мостика.

   -  Перила должны иметь внизу сплошную обшивку на высоту 0,15 м.

   -  Перила должны иметь дополнительную ограждающую планку на высоте 0,5 м от настила.



	N22   (Л9 п.44)

   Для работающих, занятых  на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период, должны быть оборудованы помещения для обогрева. 

   Какой должна быть температура воздуха в этих помещениях?

   -  Не ниже плюс 22 °С.



	N23   (Л9 п.45)

   Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть...

   -  ...закрыты крышками, щитами или ограждены, а в темное время суток освещены сигнальными светильниками напряжением не выше 25 В. 



	N24   (Л9 п.47)

   Какое требование предъявляется в строительстве к рабочим местам, расположенным на высоте 1,8 м и более, на перекрытиях, покрытиях, на расстоянии более 2 м от границы перепада по высоте?

   -  Они должны быть ограждены сигнальными ограждениями. 



	N25   (Л9 п.47)

   Какое требование предъявляется в строительстве к рабочим местам, расположенным на высоте 1,8 м и более, на перекрытиях, покрытиях, на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте?

   -  Они должны быть ограждены защитными ограждениями высотой более 1 м.



	N26   (Л9 п.51)

   Допускается ли совмещать выполнение монтажных работ на нескольких

ярусах по одной вертикали?

   -  Допускается при условии, что вышерасположенные места оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, навесами), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.



	N27   (Л9 п.58)

   Разрешается ли на складах стройматериалов или при складировании на строительной площадке и рабочих местах, прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений?

   -  Не разрешается.



	N28   (Л9 п.61)

   На какой минимальной высоте над рабочими местами должна производиться разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства?

   -  2,5 м.



	N29   (Л9 п.62)

   Что необходимо предусмотреть при установке светильников общего освещения на объектах строительства, рабочих местах и проходах, на высоте менее 2,5 м?

   -  Использование светильников специальной конструкции или напряжением не выше 25 В.



	N30   (Л9 п.62)

   Допускается ли при производстве строительных работ использовать стационарные светильники в качестве переносных электрических светильников?

   -  Не допускается.



	N31   (Л9 п.65)

   Металлические строительные леса, металлические ограждения рабочих мест, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом  должны быть заземлены (занулены).

   В какой самый поздний момент времени их необходимо заземлить (занулить)? 

   -  Сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.



	N32   (Л9 п.70)

   Что необходимо сделать перед началом выполнения строительных работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том числе в емкостных сооружениях и траншеях?

   -  Провести анализ воздушной среды, оформить наряд-допуск.



	N33   (Л9 п.80)

   Что из указанного в вариантах ответа должно находиться в санитарно-бытовых помещениях на объекте строительства?

   -  Универсальная аптечка первой помощи.

   -  Носилки.

   -  Фиксирующие шины и другие средства для оказания доврачебной помощи пострадавшим.



	N34   (Л9 п.81)

   На каком расстоянии по отношению к объектам, выделяющим пыль, вредные пары и газы, должны размещаться здания, помещения и устройства санитарно-бытового назначения?

   -  Не менее 50 м с наветренной стороны преобладающего направления ("розы ветров").



	N35   (Л9 п.84)

   Допускается ли устраивать санитарно-бытовые помещения для кратковременного использования в имеющихся на строительной площадке свободных зданиях и во вновь построенных зданиях?

   -  Допускается при условии их временного переоборудования.



	N36   (Л9 п.89)

   Допускается ли на строительной площадке  установка ртутных люминесцентных ламп в бытовых зданиях передвижного и контейнерного типа?

   -  Не допускается.



	N37   (Л9 п.105)

   Какие требования необходимо выполнить при проведении строительно-монтажных работ с применением строительных машин в охранной зоне действующей линии электропередачи?

   -  Работы производить под непосредственным руководством линейного руководителя работ.

   -  Работы производить в присутствии представителя владельца электрической сети.

   -  Работы производить при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.



	N38   (Л9 п.110)

   Движущиеся части стационарных машин, являющихся источником опасности должны ...

   -  ...ограждаться сетчатыми или сплошными металлическими ограждениями.



	N39   (Л9 п.116)

   На рабочих местах персонала, обслуживающего стационарные машины, объединенные в единый технологический процесс строительного производства, и эксплуатируемые более одним работающим, должны быть вывешены ...

   -  ... таблицы сигналов и инструкции о порядке пуска и остановки оборудования.



	N40   (Л9 п.128)

   В каких случаях домкраты для подъема строительных грузов должны быть подвергнуты испытаниям? 

   -  Перед началом эксплуатации.

   -  При передаче из одной бригады в другую.

   -  После каждого ремонта.



	N41   (Л9 п.128)

   Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом эксплуатации, а также через каждые ...

   -  ... 12 месяцев.



	N42   (Л9 п.132) 

   Какие требования предъявляются к неинвентарным деревянным лесам и подмостям, применяемым в строительстве?

   -  Их изготовление должно осуществляться по конструкторской документации.

   -  Все их основные элементы должны рассчитываться на прочность, а леса и подмости в целом – на устойчивость с учетом требований межгосударственных стандартов, в соответствии с которыми они изготовлены.

   -  Эксплуатация лесов и подмостей должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, иными ТНПА, межгосударственными стандартами, в соответствии с которыми они изготовлены, а также эксплуатационными документами (конструкторской документацией).



	N43   (Л9 п.133)

   Порядок крепления неинвентарных лесов определяется ...

   -  ... конструкторской документацией или ППР, с учетом конкретных условий их применения.



	N44   (Л9 п.137)

   Какие требования предъявляются к средствам подмащивания, применяемым при штукатурных или малярных работах в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход?

   -  Они должны иметь настил без зазоров.



	N45   (Л9 п.139)

   До какой максимальной высоты разрешается допускать в эксплуатацию леса и подмости только после их приемки линейным руководителем работ и регистрации их в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей (без их приемки комиссией)?

   -  4 м.



	N46   (Л9 п.139)

   Начиная с какой высоты лесов и подмостей, они допускаются в эксплуатацию комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, с оформлением акта приемки?

   -  Выше 4 м.



	N47   (Л9 п.139)

   Кем утверждается Акт приемки строительных лесов?

   -  Главным инженером (техническим руководителем) организации, принимающей леса в эксплуатацию.



	N48   (Л9 п.141)

   Какое требование должно быть выполнено при организации массового прохода  людей в непосредственной близости к средствам подмащивания?

   -  Места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом,  а фасад лесов - закрыт защитной сеткой с размерами ячеек не более 50x50 мм.



	N49   (Л9 п.142)

   Кем осматриваются средства подмащивания перед непосредственным применением?

   -  Линейным руководителем работ. 



	N50   (Л9 п.142)

   Куда записываются результаты осмотра средств подмащивания, проводимого линейным руководителем работ перед их эксплуатацией и периодически в процессе применения?

   -  В журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.



	N51   (Л9 п.147)

   Уклон лестниц при подъеме работающих на леса не должен превышать ...

   -  ... 60 °.



	N52   (Л9 п.150)

   При какой высоте расположения работающего на приставной лестнице следует применять средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), прикрепленные к конструкции сооружения или к лестнице?

   -  Более 1,8 м.



	N53   (Л9 п.150)

   Допускается ли при работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м прикреплять к лестнице средства индивидуальной защиты от падения с высоты  (системы обеспечения безопасности работ на высоте)?

   -  Допускается, если лестница закреплена на строительной конструкции.



	N54   (Л9 п.152)

   Что из указанного ниже разрешается применять для выполнения работ на высоте с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов, газосварочных, газопламенных и электросварочных работ? 

   -  Леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами.



	N55   (Л9 п.152)

   Что из указанного ниже разрешается применять для выполнения работ на высоте по натяжению проводов, поддержанию на весу тяжелых деталей, а также в опасной зоне около и над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами?   

   -  Леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами.



	N56   (Л9 п.154)

   Строительные люльки на время перерывов в работе должны быть ...

   -  ... опущены на землю.



	N57   (Л9 п.156)

   Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь лица, допускаемые к эксплуатации ручных электрических машин в строительстве?

   -  Не ниже II.



	N58   (Л9 п.157)

   Ручными электрическими машинами какого класса следует пользоваться при наличии особо опасных условий поражения работающего электрическим током (работа в котлах, баках)?

   -  III класса.



	N59   (Л9 п.160)

   Ручные электрические машины, ручные пневматические машины, применяемые при выполнении строительных работ, должны осматриваться непосредственно перед применением и не реже чем...

   -  ...1 раз в 10 дней.



	N60   (Л9 п.169)

   Организациями или индивидуальными предпринимателями, применяющими грузоподъемные краны при погрузочно-разгрузочных работах в строительстве, должны быть разработаны ...

   -  ... способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты кранов (крановщики).



	

	N61   (Л9 п.177)

   Как разрешается перемещать баллоны с газами по строительной площадке или при выполнении погрузочно-разгрузочных работ?

   -  На специальных носилках или на тележках.



	N62   (Л9 п.177)

   Как на строительной площадке или при выполнении погрузочно-разгрузочных работ  разрешается производить подъем на высоту бутылей с кислотой или другими опасными жидкостями и баллонов с газами?

   -  Только в специальных контейнерах.



	N63   (Л9 п.206)

   Как следует поступить при неожиданном появлении газа во время выполнения работ по разборке зданий или сооружений?

   -  Работы прекратить и вывести работающих из опасной зоны.



	N64   (Л9 п.208)

   Как необходимо производить разборку зданий (сооружений), демонтаж конструкций? 

   -  Последовательно сверху вниз.



	N65   (Л9 п.210)

   Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимо применять при разборке кровли и наружных стен задания?

   -  СИЗ от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте), а также иные СИЗ в зависимости от характера и условий труда, анализа результатов оценки рисков от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте.



	N66   (Л9 п.212)

   В каких случаях,  запрещается производить разборку зданий и сооружений? 

   -  При гололеде.

   -  При грозе.

   -  При тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.



	N67   (Л9 п.220)

   С какой максимальной высоты при разборке зданий и сооружений разрешается сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений?

   -  3 м.



	N68   (Л9 п.222)

   При наличии вредных и (или) опасных производственных факторов безопасность земляных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в ПОС, ППР и другой технологической документации решений по охране труда.

   Что из указанного в вариантах ответа относится к таким решениям?

   -  Определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов и траншей с учетом нагрузок от машин и грунта.



	N69   (Л9 п.222)

   При наличии вредных и (или) опасных производственных факторов безопасность земляных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в ПОС, ППР и другой технологической документации решений по охране труда.

   Что из указанного в вариантах ответа относится к таким решениям?

   -  Определение конструкции крепления стенок выемок, определение мест установки и типов ограждений выемок, а также лестниц для спуска работников к месту производства работ.

   -  Выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их установки.

   -  Дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями.



	N70   (Л9 п.223)

   На каком этапе выполнения земляных работ необходимо обеспечить выполнение мероприятий по отводу поверхностных и грунтовых вод?

   -  До начала производства земляных работ.



	N71   (Л9 п.226)

   По какому документу необходимо производить земляные работы в зонах действующих кабельных линий или газопровода?

   -  По наряду-допуску.



	N72   (Л9 п.226) 

   Под чьим наблюдением, в случаях, установленных законодательством, необходимо производить земляные работы в зонах действующих кабельных линий или газопровода?

   -  Под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.



	N73   (Л9 п.227)

   Что необходимо делать при производстве земляных работ в случае обнаружения  коммуникаций, подземных сооружений, не указанных в проектной документации, или взрывоопасных материалов?

   -  Земляные работы прекратить до получения разрешения от соответствующих органов.



	N74   (Л9 п.229)

   Что из указанного ниже необходимо выполнить у выемок, разрабатываемых на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта?

   -  Установить защитные ограждения, на которых установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.



	N75   (Л9 п.231)

   При какой максимальной глубине  допускается производство земляных работ одним работающим в выемках?

   -  1,5 м.



	N76   (Л9 п.237)

   Производство работ в выемках с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после ...

   -  ... осмотра линейным руководителем работ состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения).



	N77   (Л9 п.239)

   Разработка траншеи на глубину 3 м с вертикальными стенками без крепления в связном грунте производится роторным экскаватором.

   Как поступать, если в этой траншее требуется пребывание работающих?

   -  В местах пребывания работающих необходимо устраивать крепления стенок или разрабатывать откосы.



	N78   (Л9 п.240)

   Что необходимо делать при извлечении грунта из выемок вручную, с помощью бадей?

   -  Устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке.



	N79   (Л9 п.242)

   Как необходимо устанавливать крепления вертикальных стенок выемок? 

   -  В направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м.



	N80   (Л9 п.242)

   Как необходимо производить разборку крепления вертикальных стенок выемок при отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ?

   -  Снизу-вверх по мере обратной засыпки грунта.



	N81   (Л9 п.245)

   На каком минимальном расстоянии от бровки естественного откоса, допускается устанавливать автомобили-самосвалы, при засыпке выемок, а также при разгрузке на насыпях?

   -  1 м.



	N82   (Л9 п.248)

   На каком минимальном расстоянии от кабелей допускается производство раскопок землеройными машинами?

   -  1 м.



	N83   (Л9 п.250)

   Допускается ли производить выемку грунта лопатами, при выполнении земляных работ над кабелями в зимнее время?

   -  Допускается, только после отогревания грунта.



	N84   (Л9 п.251)

   Как поступать в процессе выполнения земляных работ при появлении вредных газов?

   -  Работы немедленно прекратить, а рабочих удалить из опасных мест до выявления источника загазованности и его устранения.



	N85   (Л9 п.252)

   При работе экскаватора не разрешается находиться работающим в радиусе действия экскаватора, плюс ...

   -  ... 5 м.



	N86   (Л9 п.256)

   Какое максимальное напряжение источника питания может использоваться для электропрогрева грунта в процессе выполнении земляных работ в зимнее время?

   -  380 В.



	N87   (Л9 п.258)

   Какими проводами должны выполняться линии временного электроснабжения участков электропрогрева грунта?

   -  Изолированными проводами.



	N88   (Л9 п.272)  

   Сколько навесных лестниц необходимо закрепить изнутри на стенах опускного колодца?

   -  Не менее двух.



	N89   (Л9 п.310) 

   Какую минимальную ширину должны иметь козырьки, для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру скользящей и переставной опалубки?

   -  Не менее ширины лесов.



	N90   (Л9 п.311) 

   Допускается ли ходить по уложенной арматуре?

   -  Допускается только по настилам соответствующей ширины, уложенным на арматурный каркас.



	N91   (Л9 п.312)

  Что должно быть предусмотрено на участках натяжения арматуры в местах прохода людей?

   -  Защитные ограждения высотой не менее 1,8 м.



	N92   (Л9 п.315)

   Работающие, укладывающие бетонную смесь на поверхность, имеющую уклон более 20 °, должны применять ...

   -  ... системы обеспечения безопасности работ на высоте для предотвращения попадания работающего в опасные зоны, в которых существуют профессиональные риски, связанные с его возможным падением с высоты 1,8 м и более (удерживающую систему, систему позиционирования).



	N93   (Л9 п.326)

   С какой периодичностью необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания при выполнении бетонных работ?

   -  Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку.



	N94   (Л9 п.340)

   Какое требование необходимо соблюдать при электропрогреве бетона?

   -  Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение.

   -  Зона электропрогрева бетона должна иметь световую сигнализацию и знаки безопасности.

   -  Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети.



	N95   (Л9 п.342)

   Что необходимо сделать после каждого перемещения на новое место электрооборудования, применяемого при прогреве бетона?

   -  Измерить сопротивление изоляции и визуально проверить состояние средств защиты, ограждений и заземлений.



	N96   (Л9 п.347)

   Чем должны быть обязательно обеспечены рабочие места, при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений?

   -  Вентиляцией (проветриванием) и местным освещением.



	N97   (Л9 п.347)

   Какие светильники необходимо использовать для освещения рабочих мест, при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений?

   -  Взрывобезопасные.



	N98   (Л9 п.347)

   Какое максимальное напряжение допускается использовать для питания светильников при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений?

   -  12 В.



	N99   (Л9 п.355) 

   До какой максимальной температуры допускается производить нагрев битумных мастик при разогреве и варке?

   -  180 °С.



	N100  (Л9 п.356)

   До какого максимального уровня допускается производить заполнение котла битумом, при его разогреве?

   -  3/4 его вместимости.



	N101  (Л9 п.361)

   Какие требования, из указанных в вариантах ответа, необходимо выполнять при приготовлении и заливке пенополиуретана? 

   -  Подогрев компонентов пенополиуретана должен производиться с помощью закрытых нагревателей и без применения открытого пламени.

   -  При выполнении технологических операций должно быть исключено попадание компонентов на кожный покров работников.

   -  Перед началом работ по приготовлению и заливке пенополиуретана линейному руководителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на производство  работ с повышенной опасностью.



	N102  (Л9 п.377)

   Что необходимо применять при кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,8 м?

   -  Ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - средства индивидуальной защиты от падения с высоты (системы обеспечения безопасности работ на высоте).



	N103  (Л9 п.386)

   Какие решения, содержащиеся в ПОС, ППР и другой технологической документации, должны быть выполнены для обеспечения безопасности монтажных работ?

   -  Определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе. Обеспечение безопасности рабочих мест на высоте и проходов к ним. Определение мест установки средств коллективной защиты от падения человека с высоты.

   -  Определение последовательности установки конструкций. Обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе монтажа.

   -  Определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций. Определение необходимых средств индивидуальной защиты от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте), мест и способов их крепления.



	N104  (Л9 п.393)

   Какие из указанных ниже работ следует выполнять после подъема строительных конструкций на проектную отметку?

   -  Окраску и антикоррозионную защиту в местах стыков и соединений конструкций.



	N105  (Л9 п.402)

   Что необходимо выполнять для безопасного перехода на высоте по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и иным), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях?

   -  Применять страховочные системы, в составе которых используются анкерные устройства, содержащие жесткие или гибкие анкерные линии, канаты, натянутые вдоль этих конструкций.



	N106  (Л9 п.403)

   Для безопасного перехода на высоте по установленным конструкциям и их элементам  (фермам, ригелям и иным) могут применяться страховочные системы.

   Как определяются места и способы крепления страховочной системы к анкерным устройствам, тип анкерного устройства (размеры анкерной линии, канатов)?

   -  Они указываются в проектной документации и (или) наряде-допуске.



	N107  (Л9 п.403)

   Где должно быть указано типовое решение по применению средств индивидуальной защиты от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте) при выполнении монтажа ограждающих панелей?

   -  В проекте производства работ.



	N108  (Л9 п.414)

   Кто может подавать сигналы машинисту крана, при выполнении монтажных работ в особо ответственных случаях (при подъеме с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т. п.)?

   -  Только руководитель работ.



	N109  (Л9 п.418, 419)

   Как необходимо производить подъем грузоподъемным краном элементов строительных конструкций?

   -  Плавно, без рывков, раскачивания и вращения, в два приема: сначала на высоту 0,2-0,3 м, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.



	

	N110  (Л9 п.434)

   Как следует производить монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена)  при невозможности снять напряжение с проводов?

   -  По наряду-допуску.



	N111  (Л9 п.435)

   Кто дает письменное разрешение на установку и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим оборудованием, а также на подключение временных установок к действующим системам (электрическим, паровым, технологическим и т.д.)?

   -  Генеральный подрядчик и заказчик.



	N112  (Л9 п.436)

   Какой инструмент должен применяться при монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды?

   -  Исключающий возможность искрообразования.



	N113  (Л9 п.439) 

   Кто должен осмотреть несущие конструкции крыши и ограждений с целью разрешения допуска работников на крышу здания для выполнения кровельных и других работ?

   -  Линейный руководитель работ совместно с работающим, ответственным исполнителем работ.



	N114  (Л9 п.440)

   Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществлять... 

   -  ...по наряду-допуску.



	N115  (Л9 п.440)

   Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали от горелок до отдельных баллонов, при производстве кровельных работ газопламенным способом?

   -  5 м.



	N116  (Л9 п.443)

   Сколько эвакуационных выходов (лестниц) необходимо обеспечить 

при производстве кровельных работ, выполняемых газопламенным способом?

   -  Не менее двух.



	N117  (Л9 п.444)

   Как необходимо подниматься на кровлю и спускаться с нее при производстве кровельных работ?

   -  По внутренним лестничным клеткам и оборудованным для подъема на крышу лестницам.



	N118  (Л9 п.445)

   Как поступать при выполнении кровельных работ на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих?

   -  Необходимо применять трапы установленной ширины с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.



	N119  (Л9 п.445)

   Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20 °, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее ...

   -  ... 0,3 м.



	N120  (Л9 п.446)

   При выполнении работ на крышах с уклоном более 20 °, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных либо имеющих ограждение менее 1 м перепадов по высоте  1,8 м и более независимо от уклона крыши, работающие должны применять...

   -  ... системы обеспечения безопасности работ на высоте (удерживающую систему, систему позиционирования). 



	N121  (Л9 п.446)

   Где указываются места крепления системы обеспечения безопасности работ на высоте при выполнении работ на крышах с уклоном более 20 °, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных либо имеющих ограждение менее 1 м перепадов по высоте  1,8 м и более? 

  -  В проекте производства работ и наряде-допуске.



	N122  (Л9 п.455)

   Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок и труб, колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных  труб, покрытию парапетов и сандриков, отделке свесов не допускается 

осуществлять с применением ...

   -  ... приставных лестниц.



	N123  (Л9 п.476)

   Каким способом допускается отогревать пластмассовые трубопроводы с замерзшим продуктом, за исключением труб, изготовленных из полиэтилена высокого давления, фторопласта и поливинилхлорида?

   -  Водой с температурой 40 °С.



	N124  (Л9 п.489)

   На каком этапе окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов необходимо обязательно осуществлять проверку исправности оборудования, защитного заземления, сигнализации?

   -  До начала работы.



	N125  (Л9 п.500)

   Каким способом при выполнении отделочных работ в зимнее время разрешается отогревать замерзшие шланги оборудования?

   -  В теплом помещении теплым воздухом или водой. 




