	Л50 Межотраслевые общие правила по охране труда при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ

(утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 12)

Л9 Типовая инструкция по охране труда

при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ

(утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 10)

Л11 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации напольного

безрельсового транспорта и грузовых тележек 

(утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ 30.12.2003 №165,

в ред. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 30.12.2010 № 185)

Л43 Постановление Министерства здравоохранения РБ от 13.10.2010  №133

"Об установлении предельных норм подъема и перемещения тяжестей

женщинами вручную"

В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА 

на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.



	N01   (Л11 п.14)

   С какой периодичностью лицо, ответственное за своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек, проводит осмотр грузовых тележек с записью в журнале осмотра?

- Не реже 1 раза в 3 месяца.



	N02   (Л11 п. 17)

   Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, занятые управлением электропогрузчиками, электроштабелерами, электротележками, электротягачами?

- Не ниже II.



	N03   (Л11 п.17)

   Какую группу по электробезопасности должны иметь работающие допущенные к

обслуживанию аккумуляторных батарей напольного безрельсового транспорта? 

- Не ниже III.



	N04   (Л11 п.19)

   Как в организации закрепляется за водителями погрузчиков напольный безрельсовый транспорт?

- Приказом (распоряжением) работодателя (уполномоченного им лица).



	N05   (Л11 п.22)

   Что должно быть указано в табличке (надписи) на грузовой тележке? 

- Грузоподъемность, инвентарный номер, наименование структурного подразделения организации.



	N06   (Л11 п.42)

   Допускается ли использовать напольный безрельсовый транспорт для подъема, опускания, перевозки работающих и других лиц на сменных грузозахватных приспособлениях?

- Не допускается.



	N07   (Л11 п.46)

   При обнаружении во время эксплуатации напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек неисправностей, угрожающих безопасности работающих, других лиц, водители погрузчика должны, прекратить работу, а также…

- сообщить об этом своему непосредственному руководителю.



	N08   (Л9 п.2,  Л50 п.13)

   Кто допускается к выполнению погрузочно-разгрузочных работ?

- Лица, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, а также обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.



	N09   (Л9 п. 4)

   Что входит в обязанности работающего, выполняющего погрузочно-разгрузочные и складские работы?

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда.

- Заботиться о личной безопасности, личном здоровье, а также о безопасности окружающих.

- Немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих.



	N10   (Л9 п.8)

   Что делать работающему, занятому на погрузочно-разгрузочных работах (перемещении грузов), в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья?

- Отказаться от выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ.



	N11   (Л9 п.п.11,12,55)

   Что должны делать работающие, занятые на погрузочно-разгрузочных и складских работах?

- Знать местонахождение и уметь пользоваться  первичными средствами пожаротушения. Не пользоваться на территории складов открытым огнем.

Курить только в отведенных местах.

- Не загромождать подступы и подходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям, гидрантам и запасным выходам из подсобных помещений и складов.

- Погрузку и выгрузку баллонов со сжатым и сжиженным  газом,  емкостей  с едкими и  ядовитыми  веществами  производить  по возможности механизированным способом и в специальных контейнерах. 



	N12   (Л9 п.11 Л50 п.17, 31)

   Что не допускается при проведении погрузочно-разгрузочных работ?

- Появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

- Применять неисправные, не соответствующие по грузоподъемности и характеру груза подъемно-транспортное оборудование, средства механизации, приспособления для грузоподъемных операций, инструмент.

- Размещать грузы в проходах и проездах.



	N13   (Л9 п.12)

Что необходимо делать перед выполнением погрузочно-разгрузочных и складских работ?

- Осмотреть место проведения погрузочно-разгрузочных работ, при  необходимости убрать посторонние предметы и освободить проходы и проезды.

- При применении электрической тали проверить исправность действия  тормоза и концевого выключателя механизма ограничителя подъема груза.

- Убедиться в достаточном освещении рабочего места.



	N14   (Л9 п.19 Л50 п.15, 16)

   Какие требования предъявляются к погрузочно-разгрузочным площадкам?

- Они должны иметь твердое основание.

- Они должны обеспечивать устойчивость подъемно-транспортного  оборудования, складируемых материалов и транспортных средств.

- Они должны иметь уклон не более 5 °.



	N15   (Л9 п.26)

   На каком минимальном расстоянии от радиуса поворота рабочих 

органов подъемно-транспортного оборудования допускается

находиться работающему при перемещении груза подъемно-транспортным 

оборудованием?

- 5 м.



	N16   (Л9 п.27 Л50 п.27)

   В каком из указанных в вариантах ответа мест запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы?

- На пути движения транспортных средств.

- В местах переходов.

- В местах переездов. 



	N17   (Л9 п.29)

   Где работникам склада и посторонним лицам не допускается находиться при проведении погрузочно-разгрузочных работ ? 

- В зоне маневрирования транспортных средств.

- В зоне, в которой перемещается груз по наклонной плоскости, и перед  перекатываемым грузом.

- На грузе, перемещаемом подъемно-транспортным оборудованием.



	N18   (Л9 п. 29)

   В каких случаях, по окончании погрузочно-разгрузочных работ, разрешается оставлять груз в подвешенном состоянии?

- Это не разрешается делать, ни в каких случаях.



	N19   (Л9 п. 29)

   На какую высоту разрешается переносить грузы на носилках по лестницам?

- Ни на какую.



	N20   (Л9 п.55)

   Что необходимо сделать при аварии в процессе погрузочно-разгрузочных и  складских работ?

- Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, вызову аварийно-спасательных служб, подразделения по чрезвычайным ситуациям (при необходимости).



	N21   (Л9 п. 56)

   Что делать при несчастном случае во время погрузочно-разгрузочных работ?

- Быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов. Немедленно сообщить о происшествии работодателю. Оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшему и доставке его в организацию здравоохранения



	N22   (Л50 п.11, п.12)

Кто обеспечивает организацию и безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ?

- Должностное лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, назначенное приказом.



	N23   (Л50 п.26)

   Какие требования предъявляются в зимнее время к площадкам для погрузочно-разгрузочных работ и подходам к ним?

- Они должны быть очищены от снега и льда и посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.



	N24   (Л50 п.39)

   Начиная с какого расстояния перемещение грузов в технологическом процессе должно быть механизировано?

-Более 25 м.



	N25   (Л50 п. 52)

    Какие требования необходимо соблюдать при ручной погрузке и разгрузке 

грузов массой от 80 до 500 кг?

    - работы допускается производить только на площадках под руководством 

и в присутствии уполномоченного должностного лица работодателя;

    - нагрузка на одного работающего не должна превышать 50 кг.



	N26   (Л50 п.56)

   Каким способом должно быть предотвращено непреднамеренное перемещение автомобиля во время его погрузки (разгрузки)? 

- При помощи противооткатных устройств.



	N27   (Л50 п.57)

   В какой последовательности должна производиться загрузка-разгрузка кузова автомобиля (прицепа)?

- Загрузка от кабины к заднему борту, разгрузка - в обратном порядке.



	N28   (Л50 п.86) 

  Груз, какой массы при проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную, при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей, допускается перемещать работающим (мужчинам)?

- Не более 50 кг.



	N29   (Л50 п. 92)

   Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных грузов вручную?

- Не находиться на ступенях лестницы за поднимаемым или перед опускаемым при помощи троса тяжеловесным грузом. 

- При спуске по наклонной плоскости применять меры по исключению возможного скатывания или сползания груза под действием собственной тяжести или его опрокидывания. 

-. Перемещать тяжеловесные грузы по горизонтальной поверхности при помощи катков. 



	N30   (Л50 п. 92)

   Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных грузов вручную по горизонтальной поверхности при помощи катков?

- Путь перемещения должен быть очищен от всех посторонних предметов. 

- Для подведения катков под груз должны применяться ломы или домкраты. 

- Во избежание опрокидывания груза следует иметь дополнительные катки, подкладываемые под переднюю часть груза.



	N31   (Л50 п. 95 Л9 п. 30.7)

   Кто должен подавать команду на опускание груза на носилках или на опрокидывание носилок?

- Работник, несущий носилки сзади.



	N32   (Л50 п.98)

   Допускается ли загромождать пустой тарой территорию склада?

   - Не допускается.



	N33   (Л50 п. 103)

   Допускается ли укладка грузов вплотную к стенам зданий, колоннам, оборудованию, столбам, деревьям, штабель к штабелю?

- Не допускается.



	N34   (Л43 )

   Какова предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении 

тяжестей женщинами вручную?

- При чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг; постоянно в течение рабочей смены -7 кг.




