**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

**«Об обеспечении требований безопасности труда при проведении уборочных работ»**

В республике продолжается уборочная кампания и, как правило, проведение уборочных работ требует значительного привлечения людских ресурсов. Как и любой технологический процесс, работы по уборке сельскохозяйственной продукции требуют от должностных лиц четкой организации труда, а от работников, их выполняющих, – точного и строгого соблюдения требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины.

Несоблюдение указанных норм влечет за собой производственные потери и убытки, травмирование, а иногда и смерть работников.

Как показывает практика, своевременное и качественное проведение массовых механизированных работ зависит от реализации нанимателем организационно-технических мероприятий, включающих мероприятия по обеспечению охраны труда при организации рабочих мест и проведении производственных процессов.

Борисовский межрайонный отдел Минского областного управления Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты напоминает, что в целях предупреждения травматизма и сохранения жизни работников должностным лицам нанимателей следует строго контролировать соблюдение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и законодательства об охране труда при выполнении уборочных работ, прежде всего, не допускать выпуск на линию транспортных средств, не прошедших государственный технический осмотр, а также водителей автомобилей и трактористов-машинистов без предрейсового медицинского осмотра.

Следует помнить, что в процессе уборки на работников могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы, в первую очередь, это движущиеся машины и механизмы, их неогражденные вращающиеся части.

В целях профилактики производственного травматизма и нарушений требований охраны труда при проведении уборочных работ продукции растениеводства полагаем целесообразным рекомендовать руководителям организаций:

* проводить семинары с работниками сельскохозяйственных организаций;
* проводить дополнительное обучение, внеплановые инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к уборочным работам;
* обеспечить назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах;
* обеспечить безопасность технологического процесса при выборе способа уборки сельскохозяйственных культур;
* осуществить регулировку и устранение технологических сбоев, технических отказов только при отключенных рабочих органах машин и выключенных двигателях (электродвигателях), а после устранения неполадок – установление защитных ограждений механических приводов на предусмотренные конструкциями машин места;
* обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36;
* осуществить техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники согласно требованиям, изложенным в эксплуатационных документах организаций-изготовителей, а также Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14;
* обеспечить наличие мест для отдыха работников и площадки для хранения техники оборудовать на выделенных участках;

организовать:

* проведение механизированных уборочных работ в соответствии с требованиями, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации организаций-изготовителей машин;
* хранение, ремонт и выдачу исправного, правильно заточенного инструмента, приспособлений, инвентаря и средств индивидуальной защиты;
* оснащение уборочных машин прочными деревянными подкладками для установки домкрата,  специальными приспособлениями, с помощью которых производится техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, зависаний и намоток технологического продукта на рабочие органы уборочных машин;

не допускать:

* одновременное выполнение на одном поле механизированных и ручных работ;
* к работе (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных или не применяющих средства индивидуальной защиты.

Также хочется напомнить работникам, что при выполнении работ необходимо быть внимательнее и осмотрительнее, соблюдать требования инструкций по охране труда, не распивать спиртные напитки на рабочих местах.

При выявлении каких-либо недостатков в работе незамедлительно сообщать непосредственному руководителю.

Главный государственный инспектор

Борисовского межрайонного отдела

Минского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда Хадарёнок С.И.