	Л1 ТКП-427-2022 Технический кодекс установившейся практики

 "Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации" 

(утв. пост. Минэнерго РБ от 09.03.2022 № 10

с изменением  № 1, утв. пост. Минэнерго РБ от 30.12.2024 № 47)

Л2 ТКП 181-2023 (33240)

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

(утв.пост. Министерства энергетики РБ от 27.11.2023 г. № 47)

В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА,

на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.



	N01   (Л1 п. 4.1.3)

  Как производить при несчастных случаях снятие напряжения для освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока?

   -  Немедленно без предварительного разрешения.

	N02   (Л1 п. 4.2.3)

   Разрешается ли допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, к самостоятельным работам в электроустановках?

   -  Не разрешается.

	N03   (Л1 п. 4.2.7)

   Что должны иметь лица из электротехнического персонала, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда? 

   -  Запись в удостоверении по охране труда на право выполнения  специальных работ. 

	N04   (Л1 п. 4.2.9)

      Что должны в первую очередь сделать работающие при обнаружении неисправности электроустановки, которая представляет явную опасность для работающих и окружающих лиц?

   -  Принять меры для исключения приближения к электроустановке посторонних лиц.

	N05   (Л1 п. 4.2.9)

   Упавший на землю провод линии электропередачи может представлять явную опасность  для окружающих лиц.

   Какие действия должны быть выполнены в первую очередь при обнаружении упавшего на землю провода линии электропередачи?

   -  Принять меры для исключения приближения к упавшему проводу посторонних лиц.

	N06   (Л2 п. 4.1.9)

   У потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 400 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.

   На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию

электроустановок?
   -  На руководителя потребителя.

	N07   (Л2 п. 4.1.9)

   Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 400 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок?

   -  Пройти инструктаж и оформить соответствующее обязательство в территориальном органе госэнергогазнадзора.

	N08   (Л2 п. 4.1.13)

   Работник, обнаруживший нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом ...

   - ... своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

	N10   (Л2 п. 4.2.4, п. 4.2.20,  Л1 Приложение В)

   Персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, при приеме на работу проходит вводный инструктаж по охране труда, с учетом требований к персоналу с группой по электробезопасности I.

   Какие из указанных ниже требований предъявляются к персоналу с группой по электробезопасности I согласно ТКП-427-2022?

    - должен иметь представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям;

    - должен обладать практическими навыками оказания первой помощи потрепевшим.



	N09   (Л2 п. 4.2.4)

   Персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, при приеме на работу должен ... 

   -  ... пройти вводный инструктаж по охране труда, с учетом требований к персоналу с группой по электробезопасности I.

	N11   (Л2 п. 4.2.25)

   У потребителя отсутствует возможность организовать у себя комиссию для присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности. Организовать присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности в органе госэнергогазнадзора проблематично из-за сложностей с доставкой персонала в орган госэнергогазнадзора. 

   Допускается ли данному потребителю организовать присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности в комиссии другой организации, которая не является для этого потребителя вышестоящей организацией?

   -  Не допускается.

	N12   (Л2 п. 5.13.13)

   В каких помещениях, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
   -  В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов.


