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(с изменениями №1,  и №2) 

Л4 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации  капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования

(Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, 

в ред. Закона РБ от 07.03.2024 № 358-З)

Л5 Требования к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности  

(Приложение 1 к пост. МЧС РБ от 21.12.2021 № 82, в ред. от 12.12.2025 № 61)

Л9 ИНСТРУКЦИЯ

о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения

(Утв. пост. МЧС РБ от 21.12.2021 № 82, в ред. от 12.12.2025 № 61)



	N01   (Л2 п. 4.2.3.)

   Огнетушители переносные при размещении на объекте должны располагаться так, чтобы нанесенные на этикетку основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были обращены …
   -  … наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.


	N02   (Л2 п. 4.3.5.)

   Что следует контролировать в ходе проведения внешнего осмотра огнетушителя

перед введением его в эксплуатацию?
   -  Наличие и целостность этикетки с нанесенными на нее надписями и пиктограммами; целостность предохранительного устройства; наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне.

   -  Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя).

   -  Состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).



	N03   (Л2 п. 4.3.5.) 

   Куда должны заноситься результаты внешнего осмотра огнетушителей?
   -  В журнал учета и состояния огнетушителей.


	N04   (Л2 п. 4.3.20.)

   Какие огнетушители, установленные на объекте, должны иметь порядковый номер?
   -  Все.


	N05   (Л2 п. 4.7.2.) 

   В каких из указанных ниже случаев запрещается эксплуатация огнетушителей?
   -  При появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке.

   -  При нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя.

   -  При неисправности индикатора давления.



	N06   (Л4 п. 3.1)

   Что из указанного в вариантах ответа обязан обеспечить руководительсубъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?
   -  Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

   -  Контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте.

   -  Работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств.



	N07   (Л4 п. 3.2)

   Что из указанного в вариантах ответа обязан организовать руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?
   -  Разработку инструкций по пожарной безопасности. 

   -  Информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования, подготовку работников по программам пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

   -  Уборку территории от сухой растительности и горючих отходов.



	N08   (Л4 п. 3.2)

   Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель субъекта хозяйствования, в целях обеспечения пожарной безопасности, должен организовать проведение технологических процессов в соответствии с ...
   -  ... эксплуатационной и технологической документацией.


	N09   (Л4 п. 3.2)

   Должен ли руководитель субъекта хозяйствования (кроме индивидуальных предпринимателей и руководителей микроорганизаций) организовать наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление?

   -  Должен.


	N10   (Л4 п. 3.3)

   Что в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7 обязан выполнить руководитель субъекта хозяйствования перед началом массового мероприятия? 
   -  Назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность на мероприятии.

   -  Обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятия в целях определения его готовности в части соблюдения требований пожарной безопасности.

   -  Обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.



	N11   (Л4 п. 5.1)

   Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно выполнить в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений?
   -  Принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования). Организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями по пожарной безопасности.


	N12   (Л4 п. 5.1)

   В случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений, руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования, должен при необходимости вызвать ...  
   -  ... скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы.


	N13   (Л4 п. 5.1)

   Должен ли руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения?
   -  Должен.


	N14   (Л4 п. 5.2)

   Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений   руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования должен сообщить им сведения о ...
   -  ... месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте.

   -  ... мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых ликвидацией очагов горения.

   -  ... наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей.



	N15   (Л4 п. 6)

   Что из указанного в вариантах ответа согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной безопасности?
   -  Знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим субъекта хозяйствования.

   -  Не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара.

   -  Незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре.



	N16   (Л4 п. 6)

   Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения?
   -  Все работники.


	N17   (Л4 п. 6а)

   Какие действия необходимо предпринять гражданину при обнаружении пожара?
   -  Немедленно сообщить по телефонам 101 или 112 или непосредственно  в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара.

   -  Принять меры по оповещению людей и их эвакуации.

   -  Принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.



	N18   (Л4 п. 7)

   Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана субъектом хозяйствования для соблюдения требований ТНПА и НПА, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования?
   -  Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.


	N19   (Л4 п. 7)

   Кто утверждает разработанную субъектом хозяйствования общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности?
   -  Руководитель субъекта хозяйствования.


	N20   (Л4 п. 14)

   Допускается ли загромождать и перекрывать для движения пожарной аварийно-спасательной техники въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам?
   -  Не допускается.


	N21   (Л4 п. 20)

   Допускается ли хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений?
   -  Не допускается.


	N22   (Л4 п. 27)

   Допускаются ли к эксплуатации теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы (кроме теплоемких печей) не заводского изготовления?
   -  Не допускаются.


	N23   (Л4 п. 30)

   Разрешается ли складировать в производственных помещениях горючие вещества, горючие материалы и готовую продукцию, которая может воспламениться?
   -  Не разрешается.


	N24   (Л4 п. 34)

   В чем из указанного в вариантах ответа должен убедиться руководитель подразделения организации, индивидуальный предприниматель, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем?
   -  В наличии и действии талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ.


	N25   (Л4 п. 52)

   Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?
   -  Огнетушитель.


	N26   (Л4 п. 52)

   Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

   -  Немеханизированный ручной пожарный инструмент.

   -  Емкости с запасом воды.

   -  Полотнище противопожарное.



	N27   (Л4 п. 62)

   Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

   -  Работы повышенной опасности, связанные с применением открытого огня,искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электро- и газосварочные работы, газо-, электро-, бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем, применение факелов, горелок).



	N28   (Л4 п. 62)

   Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

   -  Комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ и эксплуатации объекта, предусмотренный нормативными правовыми актами и обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, содержащими требования системы противопожарного нормирования и стандартизации.


	N29   (Л5)

   Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

   -  Общая характеристика пожарной опасности объекта, оборудования, обращающихся в процессе эксплуатации веществ и материалов.

   -  Режим курения курительных табачных изделий, а также требования к местам для курения и их размещению (при наличии).

   -  Порядок обеспечения пожарной безопасности сторонними юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при выполнении работ на объектах субъекта хозяйствования.



	N30   (Л5)

   Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

   -  Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.

   -  Порядок и периодичность очистки дымовых труб (каналов) (при наличии).

   -  Порядок организации тренировочных занятий по эвакуации людей при пожаре (взрыве); порядок эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, ведение технической документации на них; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды и обуви (при наличии).



	N31   (Л9 п. 4)

   Какому огнетушителю следует отдать предпочтение при укомплектовании объекта первичными средствами пожаротушения, если на объекте возможны комбинированные очаги пожара?

   -  Более универсальному по области применения огнетушителю.



