	Л14 Правила по охране труда 

(утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 01.07.2021 № 53, 

в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 08.08.2025 № 75)

Л70 Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З

"Об охране труда"(изменения и дополнения

Закон Республики Беларусь от 17.07.2023 № 300-З

В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА,

на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.



	N01   (Л70 Ст.1)

   Что определяет наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью согласно Закону Республики Беларусь "Об охране труда"?

- Мероприятия по подготовке к выполнению работ, безопасному выполнению работ.

- Наименование работ, место, сроки и время их выполнения.

- Состав исполнителей работ, лицо (лиц), ответственное (ответственных) за подготовку работ, лицо (лиц), ответственное (ответственных) за безопасное выполнение работ.



	N02   (Л14 п.93, Л70 Ст.36)

   Какие работы должны выполняться по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью?

- Работы с повышенной опасностью, требующие осуществления 

специальных организационных, технических мероприятий и контроля 

за их выполнением.



	N03   (Л14 п.95, Л70 Ст.36)

   Что при необходимости может прилагаться к наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности?

- Эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков и плакатов безопасности, а также иные документы.



	N04   (Л14 п.96)

   При выполнении какого условия может быть выдан наряд-допуск на выполнение работ в охранных зонах объектов газораспределительной системы, электрических и тепловых сетей, магистральных трубопроводов?

- При наличии соответствующего разрешения на их проведение.



	N05   (Л14 п.97)

   Кто в организации имеет право выдавать наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности?

- Лица, включенные в утвержденный приказом нанимателя перечень уполномоченных должностных лиц нанимателя, имеющих  право выдачи наряда-допуска.



	N06   (Л14 п.98)

   В каком количестве экземпляров в общем случае оформляется наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами?

- В двух экземплярах.



	N07   (Л14 п.98)

    Где должны  находиться экземпляры наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью во время работы в общем случае, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами?

- Первый - у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ.



	N08   (Л14 п.99)

   В каком  количестве  экземпляров оформляется наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности при производстве работ работающими одной организации на территории другой организации?

- В трех экземплярах.



	N09   (Л14 п.100)

   На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью?

- На срок, необходимый для выполнения работ.



	N10   (Л14 п.102)

   В каких случаях допускается проведение работ с повышенной опасностью без оформления наряда-допуска, если эти работы включены в утвержденный руководителем организации перечень работ, выполняемых по наряду-допуску?

- При ликвидации аварий до устранения прямой угрозы травмирования людей.



	N11   (Л14 п.103)

   Где должны  находиться экземпляры  нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью при производстве работ на территории организации работающими других сторонних организаций, если иное не предусмотрено обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами?

- Первый - у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ, третий - у уполномоченного должностного лица организации, на территории которой производятся работы.



	N12   (Л14 п.105)

   Как следует поступить при обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском?

- Работы прекратить,  наряд-допуск изъять и возвратить лицу, его выдавшему. К прерванным работам можно приступать только после устранения недостатков и получения нового наряда-допуска.




